FREEVOX SOUND WARMER GP0105A 

Ampli Ligne Classe A

Première main 2018. Sur Tubes appairés Tung Sol 5687WA 

Utilisé quelques dizaines d’heures.

Schémas fournis.

Comandes et fonctions principales :

Warm : ajustement du niveau de sortie de la source

Sound / Warm : Controle de la source originale avant et après traitement

Filtre passe-haut : -6db à 60Hz

Inverseur de phase : 0/180°

Spécifications :

Gain : environ 8 db

Entrées symétriques liaisons directes sur tubes

Impédance 60 ohm - Niveau nominal +4dBu -Niveau max + 30 dBu/600 ohm

Fréquence : 10Hz à 40Khz dans 3dB

Rapport signal / bruit : 126 dBm

Distortion (THD) 0,1 %

Dimension en mm L 220 P250 H 88

Poids brut 4Kq - Emballé 5 kg